Приложения № 1. Техническая характеристика на поставку нижеследующих наименований:

ЛОТ № 1. Телевизор

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Техническая характеристика** | **Ед-ца** | **Кол-во** | **Доставка / установка получатель** |
| 1 | LED Smart TV  |  Размер: 43 "(109 см)Тип дисплея: IPSСоотношение сторон экрана: 16: 9Угол обзора экрана: 178 °CPU Cores:1ТВ-тюнер: DVB-T ½, C, SСеть: LAN, Wi-Fi (gbn), BTВозможность подключения: 2 x HDMI 1.4 (ARC; CEC), спутниковый вход (основной; гнездо F-типа), антенна (RF), USB, Ethernet RJ45Встроенный медиаплеер: (фото, аудио, видео)Аудио колонки: 2 х 5 ВтОS: Smart TVСтойка настенного- крепление VESA : Да220-240 В, 50 - 60 ГцЭнергетический класс: A +пульт дистанционного управления | шт | 15 | Министерство Образования Республики ТаджикиситанАдрес: ул.Н.Мухамад № 13,г.Душанбе |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Техническая характеристика** | **Ед-ца** | **Кол-во** | **Доставка / установка получатель** |
| 2 | LED Smart TV  |  Размер: 32 "(81 см)Тип дисплея: IPSСоотношение сторон экрана: 16: 9Угол обзора экрана: 178 °CPU Cores: 1ТВ-тюнер: DVB-T ½, C, SСеть: LAN, Wi-Fi (gbn), BTВозможность подключения: 2 x HDMI 1.4 (ARC; CEC), спутниковый вход (основной; гнездо F-типа), антенна (RF), USB, Ethernet RJ45Встроенный медиаплеер: (фото, аудио, видео)Аудио колонки: 2 х 5 ВтОS: Smart TVСтойка настенного- крепление VESA : Да220-240 В, 50 - 60 ГцЭнергетический класс: A +пульт дистанционного управления | шт |  10 |   доставка и установка (оборудования) по комнатам поддержки жертв насилия в мед.учреждениях в нижеследующих  городах и районах РРП1. г. Гиссар: район Рудаки
2. Халонская область: районы Яван, Восеъ и А.Джоми
3. Согдийская область: районы Б. Гафуров,Панчекент, Исфара,Айни и Истаравшан.
 |

ЛОТ № 2. Система видео конференцсвязи

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Техническая характеристика** | **Ед-ца** | **Кол-во** | **Доставка / установка получатель** |
| 1 | Система видео конференцсвязи  | Камера PTZ FullHD 1080p; 12-кратный зум; шаг перемещения 0,45 ° x 0,25 ° (дистанционное управление), USB;Динамик 10 Вт, 95 дБ; Микрофоны: 2-3 встроенные в 360 ° до 6 м; эхо- шумоподавление | шт. | 5 | 4 шт. в Агенство по Статистике Республики ТаджикистанАдрес: пр. Рудаки № 40, г. Душанбе1 шт. Институт экономики и демографии,Адрес: ул. Айни №44, г. Душанбе |

ЛОТ № 3. Экран проектора - интерактивная доска и проектор

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Техническая характеристика** | **Ед-ца** | **Кол-во** | **Доставка / установка получатель** |
| 1 | Интерактивная доска | комлект : SMART Interactive Board min 77 ", + оригинальное программное обеспечение, ультракороткофокусный проектор, DLP, Full HD 1080, 3500 Lm, 10000: 1, 3D (опция), оригинальная настенная система | Комплект | 1 | Институт экономики и демографии,Адрес: ул. Айни №44, г. Душанбе |
| 2 | Проектор  |
| 3 | Экран проектора  |

ЛОТ № 4. Кондиционер – настенный (сплит-система)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Техническая характеристика** | **Ед-ца** | **Кол-во** | **Доставка / установка получатель** |
| 1 | Кондиционер настенный (сплит-система)  | Обслуживаемая площадь - 40 м2Класс энергопотребления: А (Инвертор)Длина трасы: 20 мОсновные режимы: охлаждение / обогрев;Дополнительные режимы: режим вентиляции, автоматическое поддержание температуры, самодиагностика;Другие функции: регулировка воздушного потока, противообледенительная система;Минимальная температура для работы кондиционера в режиме обогрева / охлаждения: -15 ° СПотребляемая мощность при обогреве: 1520 Вт;Потребляемая мощность при охлаждении: 1560 Вт;Пульт дистанционного управления: да;Регулировка скорости вращения вентилятора: да;Количество скоростей - не менее 3;Тип хладагента: R 410A;Фаза: однофазная | шт. | 10 |  доставка и установка (оборудования) по комнатам поддержки жертв насилия в мед.учреждениях в нижеследующих  городах и районах РРП1. г. Гиссар: район Рудаки
2. Халонская область: районы Яван, Восеъ и А.Джоми
3. Согдийская область: районы Б. Гафуров,Панчекент, Исфара,Айни и Истаравшан
 |

 ЛОТ № 4 Кондиционер – (колонного типа)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Техническая характеристика** | **Ед-ца** | **Кол-во** | **Доставка / установка получатель** |
| 2 | Кондиционер колонного типа  | Тип кондиционера - колонныйОбслуживаемая площадь - 50 м2Длина трасы - 20 мЭнергетический класс - АОсновные функции - охлаждение / обогревДополнительные функции - режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры, самодиагностика неисправностей, режим сливаПульт дистанционного управления, ДисплейТип хладагента - R 410AФаза - однофазнаяРегулировка скорости вентилятораДругие функции и особенности - возможность регулировки направления воздушного потока, противообледенительная система, настройки памяти, отображениеМинимальная температура для работы кондиционера в режиме обогрева - -7 ° СДополнительный нагреватель для отопления мощностью 2500 Вт (опция) | шт. |  1 | Институт экономики и демографии,Адрес: ул. Айни №44, г. Душанбе  |

ЛОТ № 5. Ноутбук с док.станцией

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Техническая характеристика** | **Ед-ца** | **Кол-во** | **Доставка / установка получатель** |
| 1 | Ноутбук  | Процессор Intel Core i7 9-10-го поколения, мин. 2,20 ГГц / ОЗУ - 16 ГБ памяти / HDD 512 SSD / 13-14 "светодиодный экран / Встроенный 1000 Мбит / с Ethernet (RJ-45) / Wireless-B + G + N + AC + Модем 4G (приобретается дополнительно) / Встроенная веб-камера высокой четкости / 3 х USB 3.0 / 8-в-1 медиа-ридер / мин. 4-6-элементная аккумуляторная батарея, + док-станция, + чехол |  шт. | 2 | Офис ЮНФПА Адрес: ул.Айни №48, БЦ «Созидание»7-этаж, блок Аг.Душанбе  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Техническая характеристика** | **Ед-ца** | **Кол-во** | **Доставка / установка получатель** |
| 1 | Док-станция  | Док-станция: стыковочный интерфейс USB-C, видеоинтерфейсы: HDMI, 2 x DP, USB-C, сеть: Gigabit Ethernet, мощность: адаптер питания 180 Вт, комбинированный аудиоразъем 3,5 мм, гарантия производителя: 3 года гарантии |  шт. | 2 |   Офис ЮНФПАул.Айни №48,БЦ «Созидание»7-этаж, блок Аг.Душанбе |
| 2 |  Монитор  | Монитор: 27 "LCD, IPS, широкий, 2k (2560x1440) или 4k (3840x2160), HDMI, DP, регулировка по высоте, концентратор USB 3.0 (опция). |  шт. | 2 |
| 3 | Клавиатура и мышь |  беспроводной набор Combo, клавиатура Performance, + лазерная беспроводная мышь, 3btn, Roll, FM, USB. |  шт. | 2 |